**Analisi secondo:**

**SGS LabTox SA**

Qualitativo : VDI 3866 Part. 5 **Ringstrasse 3**

Risultato in 8 ore (giorno lavorativo) **Case postale 176**

**2560 Nidau**

Semi-quantitativo : VDI 3877-1

Risultato in 8 ore o 2 ore in aggiunta alle

analisi dell'aria VDI (giorno lavorativo)

**In caso di assenza o scelta inappropriata, il laboratorio**

**determinerà l'analisi più adatta.**

**Dati generali**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Indicare i vostri dati per l’invio dei*  *risultati* |  | *Indirizzo di fatturazione se diverso dei*  *vostri dati* |
| Società : |  |  |  |
| Cognome/Nome : |  |  |  |
| Via/N°/C.P. : |  |  |  |
| CAP/Città : |  |  |  |
| Tel : |  |  |  |
| Email : |  |  |  |

Risultati via e-mail

**Campioni**

*Indicare il vostro riferimento, il nome e la descrizione dei campioni (anche sui sacchetti di plastica)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vostro riferimento  : |  | |
|  |  |  |
| Campioni : | 01. |  |
|  | 02. |  |
|  | 03. |  |
|  | 04. |  |
|  | 05. |  |
|  | 06. |  |
|  | 07. |  |
|  | 08. |  |
|  | 09. |  |
|  | 10. |  |

**Prelievo** Il prelievo per tamponamento non è adatto per superfici fibrose (tessili), strati di polvere spessi o contenenti particelle di dimensioni superiori a 1 mm di altezza.

**Confezionamento e imballaggio** I tamponi devono essere etichettati individualmente. Le polveri devono essere imballate in sacchetti di plastica di tipo Minigrip.

**Condizioni generali** La richiesta di analisi conferma l'accettazione delle condizioni generali della SGS, disponibili sul sito [www.labtox.ch](http://www.labtox.ch).